## Kiegészítő utasvédelmi rendszer (Automata biztonsági öv) csatlakozók

Csatlakozó száma *1 | Vezetékköteg és csatlakozó | Érinkező | Megjegyzés *2 | Hiv. szám
--- | --- | --- | --- | ---
Érintkező csap | Érintkező hüvely
U1o | Műszerfal vezetékköteg 28-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (2) | 1
U2o | Padló vezetékköteg 28-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (2) | 2
F1o | Műszerfal vezetékköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 3
F2o | Műszerfal vezetékköteg 3-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 4
F3o | Műszerfal vezetékköteg 16-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 5
F4o | Műszerfal vezetékköteg 8-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 6
F5o | Műszerfal vezetékköteg 10-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 7
D1 | D1o | Vezetőoldali légzsák 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(2) | 11
D1i | Kábeldob 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 10
D2 | D2o | Kábeldob 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 9
D2i | Műszerfal vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 8
P1 | P1o | Elülső utasoldali légzsák 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2) | 11
P1i | Műszerfal vezetékköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 10
TL1 | TL1o | Bal oldali biztonsági öv feszítő 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(2) | 11
TL1i | Padló vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 10
TR1 | TR1o | Jobb oldali biztonsági öv feszítő 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(2) | 11
TR1i | Padló vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 10
SD | SDo | Vezetőoldali oldalsó légzsák 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2)(3) | 12
SDi | Padló vezetékköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 13
SP | SPo | Elülső utasoldali oldalsó légzsák 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2)(3) | 12
SPi | Padló vezetékköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 13
FS | FSL1i | Elülső érzékelő mellék vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 14
FSR1i | Motortér vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 14
FS2 | FS2o | Elülső érzékelő mellék vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 9
FS2i | Műszerfal vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 8
FS3 | FS3o | Motortér vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 9
FS3i | Műszerfal vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 8
ID | IDi | Padló vezetékköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 14
IP | IPi | Padló vezetékköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 14
O1o | Elüső utasoladali ülésfoglaltság érzékelő egység (OPDS) vezetékköteg 8-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 15
O2 | O2o | Elüső utasoladali ülésfoglaltság érzékelő egység (OPDS) vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  |  | 20
O2i | Padló vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 21
C1 | Műszerfal vezetékköteg 30-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 16
C2 | Műszerfal vezetékköteg 20-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 17
C3 | Műszerfal vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  |  | 18
C4 | Padló vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  |  | 19

*1: A csatlakozó számok ebben a fejezetben eredetiek, amelyek különböznek a többi fejezettől.
*2: Megjegyzés
| (1): Rugós reteszelésű csatlakozó(2): Beépített rövid érintkezős csatlakozóval (3): Vízálló csatlakozó