## Üzemanyagtöltő-ajtózár működtető cseréje

1. | Nyissa ki a csomagtér ajtót, majd szerelje le a fedél burkolatot a csomagtér bal oldali borító lemezéről.

2. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót (A) a működtető elemről (B).

3. | Lazítsa meg a rögzítő csavarokat (C).

4. | Mozgassa a működtető elemet hátra, és szerelje ki a működtető elemet.

5. | Szerelje fel a leszerelés műveleteinek fordított sorrendjében.