## Napfénytető-motor cseréje

1. | Szerelje ki a tetőkárpitot.

2. | Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét. Kösse le a csatlakozót (A) és szerelje ki a csavarokat, majd szerelje ki a motort (B).

3. | Szerelje be a motort a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően van-e összedugaszolva. Ellenőrizze a motor működését.