## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 6

DTC 6: | Zárlatos a napsugárzás-érzékelő áramköre

1. | Csatlakoztassa le a napsugárzás-érzékelő 2 pólusú csatlakozóját.

2. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlő egységet.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozójának 9. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a klímaberendezés-vezérlő egység és a napsugárzás-érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | Csatlakoztassa vissza a napsugárzás-érzékelő 2 pólusú csatlakozóját.

5. | Csatlakoztassa vissza a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozóját.

6. | Ellenőrizze a napsugárzás-érzékelőt. A napsugárzás-érzékelő rendben van? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Cserélje ki a napsugárzás-érzékelőt.n