## Hogyan állapítsuk meg a rádióval kapcsolatos hibákat

### A hiba diagnosztikája, ha nem tud egyetlen rádióadót sem fogni, vagy ha a rádió érzékenysége különösen gyemge

MEGJEGYZÉS: Olyan helyen legyen, ahol nincs akadály a közelben, és szabad térben ellenőrizze.

1. | Győződjön meg a rádió vételi viszonyairól. Mindegyik műsort rendesen veszi? IGEN - A rádió működése rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Győződjön meg róla, hogy az antenna csatlakozója be van illesztve az audio egységbe. Az antenna csatlakozója teljes mértékben be van illesztve az audio egységbe? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Illessze be újra az antenna csatlakozót az audio egységbe.n

3. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az antenna csatlakozója és a tetőantenna között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Cserélje ki a tetőantennát.n

4. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a középső jelvezeték és az antenna csatlakozó külső testelő érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Cserélje ki a tetőantennát.n NEM - Cserélje ki az audio egységet.n

### A rádió hallgatása közben zajként fellépő hiba diagnosztikája

MEGJEGYZÉS: Olyan helyen legyen, ahol nincs akadály a közelben, és szabad térben ellenőrizze.

1. | Győződjön meg a rádió zajának körülményeiről. A zaj bárhol, bármikor hallható? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - A rádió működése rendben van.n

2. | Győződjön meg róla, hogy a rádió zaját elektromos hullám befolyásolja-e, vagy sem. Úgy tűnik, hogy befolyásolja elektromos hullám? IGEN - A rádió működése rendben van.n NEM - Cserélje ki az audio egységet.n