## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 9

DTC 9: | Hibás a levegőkeverés-vezérlő mechanizmus, ajtó vagy motor

1. | Ellenőrizze a levegőkeverés vezérlőmotorját. A levegőkeverés vezérlőmotorja rendben van? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Szerelje ki a levegőkeverés vezérlőmotorját.

3. | Ellenőrizze a levegőkeverés vezérlőmechanizmusának és az ajtónak az akadálymentes mozgását. A levegőkeverés vezérlőmechanizmusa és az ajtó akadálytalanul mozog? IGEN - Cserélje ki a levegőkeverés vezérlőmotorját.n NEM - Javítsa meg a levegőkeverés vezérlőmechanizmusát vagy az ajtót.n