## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 21, 22, 23, 24

DTC 21, 22, 23, 24: | Mágneses jeladótárcsa

1. | Törölje a DTC-t.

2. | Vigye próbaútra a gépjárművet legalább 30 km/h sebességgel. Kigyullad az ABS-ellenőrző lámpa, és a DTC 21, 22, 23, 24 jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

3. | Ellenőrizze az érintett kerékfordulatszám-érzékelőt (lásd a táblázatot).
DTC | Vizsgált kerékfordulatszám-érzékelő
--- | ---
21 | Jobb első
22 | Bal első
23 | Jobb hátsó
24 | Bal hátsó
A jeladótárcsa rendben van? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza érintkező az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozójában. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó ABS modulátor vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra.n NEM - Cserélje ki a mágneses jeladótárcsát.n