## Üzemanyag-szűrő cseréje

Az üzemanyagszűrőt ki kell cserélni, ha az üzemanyag-nyomás az előírt érték alá csökken , miután meggyőződött róla, hogy az üzemanyag-szivattyú és az üzemanyagnyomás-szabályozó rendben van.

1. | Szerelje le az üzemanyagszivattyút.

2. | Szerelje ki az üzemanyagnyomás-szabályozót (A).

3. | Szerelje ki az üzemanyagszűrőt (B).

4. | A beszerelés a kiszereléssel ellentétes sorrendben történik, használjon új tömítést (C) és új O-gyűrűket (D), majd ellenőrizze ezeket az alkatrészeket: Amikor csatlakoztatja a vezetékköteget, győződjön meg róla, hogy a csatlakozás biztos, és hogy a csatlakozó (E) szilárdan a helyén van. Amikor beszereli az üzemanyagszint-jeladóegységet (F), győződjön meg róla, hogy a csatlakozás biztos és hogy a csatlakozó szilárdan a helyén van. Legyen óvatos, nehogy túlságosan meghajlítsa vagy megcsavarja.