## Klíma vezérlőegység eltávolítása és beszerelése

MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Szerelje ki a középső burkolatot.

2. | Távolítsa el az audió egységet számú javítási kézikönyvet vagya navigációs egységet.

3. | Szerelje ki a lemezcsavarokat és a fűtés vezérlőegységét (A).

4. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be a vezérlőegységet. Beszerelés után működtesse a vezérlőegység kezelőszerveit, hogy megyőződjön megfelelő működésükről.