## Napfénytető árnyékolójának cseréje

1. | Szerelje ki a vízlevezető csatornát.

2. | Csúsztassa a napellenzőt (A), amíg nem látja mindkét napellenző csúszóelem távtartóját (B).

3. | Szerelje ki a csavarokat, majd szerelje ki mindkét távtartót.

4. | Miközben felemeli a napellenző (A) első részét, mozgassa a napellenzőt előre, amíg nem látja mindkét napellenző hátsó kampóját (B). Ne sértse meg a napellenzőket és a kampókat.

5. | Szerelje ki a csavarokat, majd szerelje ki mindkét kampót.

6. | Szerelje ki a napellenzőt (A).

7. | Szerelje ki mindkét első napellenző alap csúszóelemét (A) és mindkét hátsó napellenző alap csúszóelemét (B).

8. | Szerelje be a napellenzőt a kiszereléshez képest fordított sorrendben és ellenőrizze az üveg magassági beállítását.

9. | Ellenőrizze, hogy nem engedi-e át a vizet. Engedje a vizet szabadon folyni a csőből, szórófej nélkül. Ne használjon nagynyomású vízsugarat