## Napfénytető elvezetőcsatornájának cseréje

1. | Szerelje ki az üveget.

2. | A napfénytető kulccsal mozgassa mindkét üvegtartót (A) abba a helyzetbe, ahol a napfénytető rendes működéskor lefelé fordul, és szerelje ki a vízlevezető csatornát (B) rögzítő csavarokat.

3. | Oldja le a vízlevezető csatornát (A) a vízlevezető csúszótag mindkét kampójáról (B) a vízlevezető csatornát előrefelé húzva.

4. | Szerelje ki a vízlevezető csatornát (A).

5. | Szerelje vissza a csatornát a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Nyomja a vízlevezető csatornát a kampókra, amíg egy halk kattanás nem hallatszik. Ellenőrizze az üveg magassági beállítását.

6. | Ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás. Engedje a vizet szabadon folyni a csőből, szórófej nélkül. Ne használjon nagynyomású vízsugarat