## Sztereó hangsugárzó-rendszer hibakeresési útmutató

Kapcsolódó alkatrész helye | Hibajelenség | Diagnosztika | Megfelelő kezelés
--- | --- | --- | ---
A rádióval kapcsolatos | A rádióban egyáltalán nincs vétel | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
A rádió vevő érzékenysége különösen gyenge | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
Zaj hallható rádióvétel közben | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
A rádió memóriája eltűnik | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
A rádió mindegyik funkciója hibás | Győződjön meg a hibajelenségről | Cserélje ki az audio egységet, a nyomtatott áramköri lapot és a folyadékkristályos kijelző (LCD) egységet
SAA2E00J10300000000HAAT02 A CD-vel vagy a kazettával kapcsolatos | Az EJECT (Kivet) funkió nem működik | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
A LOADING (Betöltés) funkió nem működik | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
Egy CD-t vagy kazettát nem tud lejátszani | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
Hiba jelenik meg egy CD vagy kazetta lejátszása közben | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
A CD vagy a kazetta hangja torzított | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
SAA2E00J10300000000HAAT03A hang minőségével kapcsolatos | Egyáltalán nincs hang a hangszóróból | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
A hangszóróból jövő hang túl gyenge | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
A hangszóró hangja torzított. | Nézze meg az általános hibakeresési információkat | Csak egy audio egységet cseréljen ki
SAA2E00J10300000000HAAT04Az audio vezérléssel kapcsolatos | Az audio egység egyik vezérlését sem lehet használni | Győződjön meg a hibajelenségről | Cserélje ki az audio egységet, a nyomtatott áramköri lapot és a folyadékkristályos kijelző (LCD) egységet
A rádióval kapcsolatos | Az audio egységtől eltérő hangja van | Győződjön meg a hibajelenségről | Cserélje ki az audio egységet, a nyomtatott áramköri lapot és a folyadékkristályos kijelző (LCD) egységet