## Elektromos szervokormány tüneti hibakeresési útmutató

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
Az EPS jelzőlámpa nem világít | Elektromos szervokormány jelzőáramkör hibakeresési útmutató |
Az elektromos szervokormány ellenőrző lámpa nem alszik ki és nincs tárolt diagnosztikai hibakód | Elektromos szervokormány jelzőáramkör hibakeresési útmutató |
Az elektromos szervokormány jelzőlámpa nem marad égve, nincs tárolt diagnosztikai hibakód és nincs szervorásegítés | 1. 2. | Ellenőrizze az elektromos szervokormány vezérlőegység és az elektromotor közötti motorvezetékeket, hogy nem testzárlatosak-e. Javítsa meg szükség szerint. Ha a motorvezetékek rendben vannak, cserélje ki a kormányművet (rövidzárlat a motorban). |