## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó hajtótárcsa fordulatszám-érzékelőjének cseréje

1. | Csatlakoztassa le a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszámérzékelő csatlakozóját.

2. | Szerelje ki a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszám-érzékelőt.

3. | Szerelje be az új CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszám-érzékelőt (A) az új O gyűrűvel (B). Az érzékelő beszerelésekor ne engedje meg, hogy por vagy más idegen anyag jusson be a sebességváltóba.

4. | Ellenőrizze a csatlakozót, hogy nem korrodált, szennyezett vagy olajos-e, majd csatlakoztassa biztosan a csatlakozót.