## Klíma hűtőgép utántöltő olaj

Ajánlott PAG olaj: KEIHIN SP-10:

- P/N 38897-P13-003: 120 ml
- P/N 38898-P13-003: 250 ml
- P/N 38899-P13-A01: 40 ml

Töltse be az ajánlott hűtőközeg olajat a listában szereplő mennyiségben, ha a következő alkatrészeket kicseréli.

- Hogy elkerülje a szennyeződést, ne töltse vissza az olajat a tartályba a kimérés után, és soha ne keverje össze más hűtőközeg olajakkal.
- Az olaj használata után közvetlenül szerelje vissza a fedelet a tartályra, és tömítse le, hogy elkerülje a nedvesség felszívását.
- Ne folyasson hűtőközeg olajat a gépjárműre; ez a fényezés sérülését okozhatja; ha rákerül a fényezésre, mossa le azonnal.

Kondenzátor . | 25 ml
Elpárologtató . | 35 ml
Vezeték vagy tömlő . | 10 ml
Tömítetlenség javítás . | 25 ml
Kompresszor . | A kompresszor cseréje esetén 100 ml-ből vonja ki a kiszerelt kompresszorból leengedett olaj térfogatát, és engedje le ezt a kiszámított mennyiségű olajat az új kompresszorból: 100 ml - A kiszerelt kompresszor térfogata = Az új kompresszorból leengedni kívánt térfogat. MEGJEGYZÉS: Ha még semmennyi olajat sem engedett le a kiszerelt kompresszorból, akkor se engedjen le 50 ml-nél többet az új kompresszorból.