## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0139 (63-3)

Diagnosztikai hibakód P0139 (63-3): | Katalizátor utáni HO2S (2. érzékelő) lassú válasz

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül parkoló vagy üres fokozatban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol.

3. | Ellenőrizze a katalizátor utáni fűtött lambda-szonda (2-es érzékelő) kimenő feszültségét 3 000 min-1-en a letapogató eszközzel. A feszültség 0,3-0,8 V között marad 2 percig? IGEN - Cserélje ki a katalizátor utáni HO2S-t (2-es érzékelő).n NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza vezetékek a szekunder HO2S-nél (2-es érzékelő) és az ECM/ PCM-nél..n