## Külső hőmérő érzékelő tesztelése

1. | Szerelje ki a külső levegő hőmérséklet-érzékelőt.

2. | Mártsa az érzékelőt jeges vízbe, és mérje meg az ellenállást. Ezután öntsön fórró vizet az érzékelőre, és ellenőrizze az ellenállás változását.

3. | Hasonlítsa össze a külső levegő hőmérséklet-érzékelőjének 1. sz. és 2. sz. érintkezői közötti ellenállás leolvasott értékeit a grafikonban látható előírással; az ellenállásnak az előírt határokon belül kell lennie.

4. | Ha az ellenállás nem az előírás szerinti, cserélje ki a külső tér hőmérséklet-érzékelőt.