## Embléma/matrica cseréje

MEGJEGYZÉS: Az embléma és a matrica eltávolításakor legyen óvatos, hogy ne sértse meg a karosszériát.

1. | Ha le akarja venni az első H" emblémát, szerelje ki az első rácsot.

2. | Ha le akarja venni a hátsó H" emblémát, szerelje ki a hátsó rendszámtábla burkolatot.

3. | Tisztítsa meg a karosszéria felületét alkoholos szivaccsal. A tisztítás után ne engedje, hogy olaj, kenőzsír vagy víz kerüljön a felületre.

4. | Tegye az emblémát/matricát az ábrán látható helyre.

5. | Az első H" embléma felszerelése után szerelje vissza az első rácsot az első lökhárítóra, és szerelje vissza az első lökhárítót.

6. | A hátsó H'' embléma felszerelése után szerelje vissza a hátsó rendszámtábla burkolatot.