## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P2270 (63), P2271

DTC P2270: | Szekunder fűtött lambdaszonda (2. érzékelő) jel gyenge marad

MEGJEGYZÉS: Ha az alább felsorolt hibakódok közül valamelyik a P02270 és/vagy P2271 hibakóddal egyidejűleg tárolódik, akkor először ezeknek a hibakódoknak a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra, hogy van-e P2270 és/vagy P2271 hibakód.
P0137, P0138, P0140: Szekunder HO2S (2. érzékelő)
P0141: Szekunder HO2S (2. érzékelő) fűtés

1. | Ellenőrizze a kipufogórendszer tömítettségét. Van szivárgás a kipufogórendszerben? IGEN - Javítsa meg a kipufogógáz tömítetlenségét, majd folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Cserélje ki a szekunder HO2S-t (2-es érzékelő).

4. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

5. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P2270 és/vagy P2271 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a szekunder fűtött lambdaszondánál (2. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n