## Első légterelő cseréje - normál típus

## Normál típus

MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy megkarcolja az első lökhárítót.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Szerelje ki a rögzítőket (A, B) az első lökhárító aljából (C).

2. | Húzza hátra az első légterelőt (D), hogy kioldhassa a kampókat (E) és kiszerelhesse a légterelőt.

3. | Szerelje be a légterelőt a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és cserélje ki a sérült rögzítőket.