## Klíma termosztát ellenőrzése

1. | Csatlakoztassa az akkumulátorfeszültséget a 3. sz. érintkezőhöz, és a testelést a 2. sz. érintkezőhöz. Az 1. és 3. érintkezők közé csatlakoztasson próbalámpát. MEGJEGYZÉS: 12 V, 3 W-18 W-os próbalámpát használjon.

2. | A klímaberendezés termosztátját tegye jeges vízzel töltött edénybe, és figyelje a próbalámpát. A lámpának 3 °C-on vagy azalatt kell elaludnia, és 4 °C-on vagy afölött kell kigyulladnia. Ha a lámpa nem a fent megadott hőmérsékletnél alszik vagy gyullad ki, akkor cserélje ki a klímaberendezés termosztátját.