## Klímavezérlő-rendszer leírása

### A klímaberendezés-vezérlő egység bemenetei és kimenetei

„A” CSATLAKOZÓ (¡ a kapcsolási rajzon)
Érintkezőlyuk | Vezetékszín | Jel
--- | --- | ---
1 | BLK/YEL | IG 2 (Tápfeszültség) | BEMENET
2 | RED | KLIMABERENDEZÉS-KAPCSOLÓ | KIMENET
3 | ——— | ——— | ———
4 | WHT/GRN | KLÍMABERENDEZÉS-KAPCSOLÓ ELLENŐRZŐ LÁMPÁJA | BEMENET
5 | BLU | KLÍMABERENDEZÉS NYOMÁSKAPCSOLÓJA | BEMENET
6 | BLK | TEST | KIMENET
7 | ——— | ——— | ———
8 | ——— | ——— | ———
9 | ORN | NAPSUGÁRZÁS-ÉRZÉKELŐ | KIMENET
10 | PNK | KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ | KIMENET
11 | LT BLU | BELSŐ TÉR HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE | KIMENET
12 | RED/WHT | HŰTŐFOLYADÉK HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE (ECT) | KIMENET

B CSATLAKOZÓ (¨ a kapcsolási rajzon)
Érintkezőlyuk | Vezetékszín | Jel
--- | --- | ---
1 | WHT/BLU | PÁRAMENTESÍTÉS ÜZEMMÓD | KIMENET
2 | YEL/RED | SZELLŐZÉS ÜZEMMÓD | KIMENET
3 | ——— | ——— | ———
4 | ——— | ——— | ———
5 | LT GRN | ÉRZÉKELŐ KÖZÖS TESTELÉS | BEMENET
6 | YEL | 3-AS ÜZEMMÓD | KIMENET
7 | YEL/GRN | 1-ES ÜZEMMÓD | KIMENET
8 | GRY | LEVEGŐKEVERŐ POTENCIÁL | KIMENET
9 | GRN/BLK | LEVEGŐKEVERŐ HIDEG | KIMENET
10 | PNK/BLU | LEVEGŐKEVERŐ MELEG | KIMENET
11 | WHT | 4-ES ÜZEMMÓD | KIMENET
12 | YEL/BLK | 2-ES ÜZEMMÓD | KIMENET
13 | BLU | ELPÁROLOGTATÓ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE | KIMENET
14 | PNK/BLK | LEVEGŐKEVERŐ POTENCIÁL | KIMENET
15 | BLU/YEL | TELJESÍTMÉNYTRANZISZTOR | KIMENET
16 | BLU/RED | VENTILÁTOR-VISSZACSATOLÁS | BEMENET