## Biztosíték és a hozzátartozó alkatrész mutató

Motorháztető alatti biztosíték-/relédoboz
Biztosíték szám | Amper | Vezetékszín | Védett alkatrész(ek) vagy áramkör(ök)
--- | --- | --- | ---
1 | 80 A | ——— | Akkumulátor, feszültség elosztás
2 | 40 A | WHT/BLU | Elektromos szervokormány-vezérlő egység
3 | 50 A | WHT | Gyújtáskapcsoló (BAT)
4 | 30 A | WHT/RED | VSA hidraulikavezérlő-egység
5 | 40 A | WHT/BLU | Ventilátormotor
6 | 40 A | WHT | 3., 2., 4., 13., és 14. sz. biztosíték (a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban)
7 | 30 A | BLU/RED | 18., 19. és 21. sz. biztosítékok (a műszerfal alatti biztosíték/relédobozban), napfénytető-motor
8 | 15 A | WHT/RED | Audió egység, utastér világítás, diagnosztikai csatlakozó, műszercsoport, indításgátló vezérlő egység vevő,indításgátló kód, kulcs nélküli vevő egység, navigációs egység, olvasólámpák, hátsó lámpa
9 | 10 A | RED/BLK | Műszerfal világítás, elülső helyzejelző lámpák, műszer megvilágító lámpák, rendszámtábla világítás, hátsó lámpák
10 | 30 A | BLU/BLK | Hűtőventilátor-motor
11 | 30 A | BLU/YEL | Klímaberendezés kompresszor tengelykapcsoló relé
BLU/RED | Hűtőventilátor-motor
12 | 20 A | RED | Jobb oldali fényszóró
RED/WHT | Jobboldali fényszóró (halogénegység, kapcsoló mágnestekercs)
13 | 20 A | RED/YEL | Baloldali fényszóró, reflektor visszajelző
BLU/RED | Baloldali fényszóró (halogénegység, kapcsoló mágnestekercs), reflektor visszajelző
14 | 10 A | WHT/BLK | Irányjelző/vészvillogó vezérlő áramköre (a műszercsoportba beépítve)
15 | 30 A | WHT/GRN | VSA hidraulikavezérlő-egység
16 | 15 A | WHT/GRN | Féklámpák, motorvezérlő modul (ECM), választókar reteszelés vezérlő áramkör (a műszercsoportba beépítve), VSA modulátor vezérlő egység
BLU/RED | Kürt
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Kürt relé

Műszerfal alatti biztosíték/relé doboz
Biztosíték szám | Amper | Vezetékszín | Védett alkatrész(ek) vagy áramkör(ök)
--- | --- | --- | ---
1 | 10 A | YEL | Tolatólámpa (kézi sebességváltó)
2 | 15 A | BLK/RED | Gyújtótekercs (hátsó)
3 | 7,5 A | YEL | Generátor, EPS vezérlőegység, ELD egység EVAPzízzsák leeresztőszelep, Műszercsoport, Fényszóró beállító, Fényszóró beállító kapcsoló, IMOES egység, Kulcs nélküli vevő egység, Elsődleges HO2S, Másodlegos HO2S, Járműsebesség-érzékelő (M/T)
4 | 10 A | YEL/BLK | Irányjelző/vészvillogó áramkör (műszercsoportba építve)
5 | 7,5 A | BLK/RED | Motorvezérlő egység (a gázpedál vezérlésével együtt)
6 | 20 A | GRN/BLK | Hátsó ablaktörlő, szakaszos vezérlés egység (törlő/mosó kapcsolóba építve), hátsó ablakmosó motor, ablaktörlő motor, szélvédő mosó motor
7 | ——— | ——— | Nincs használatban
8 | ——— | ——— | Nincs használatban
9 | 20 A | BLK/ORN | Klíma vezérlőegység (a hátsó ablak páramentesítő relén keresztül), Hátsó ablak páramentesítő (a hátsó ablak páramentesítő relén keresztül)
10 | 7,5 A | BLK/YEL | Klímaberendezés kompresszor tengelykapcsoló, klímaberendezés kapcsoló, ventilátor motor relé, kondenzátor ventilátor relé, klímaberendezés vezérlőegység, elektomos állítású külső tükör működtető elem, elektomos állítású külső tükör fűtés relé, vízhűtő ventilátor relé
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Választható csatlakozó
11 | 15 A | BLK/YEL | Motorvezérlő modul (ECM), üzemanyag szivattyú, biztonsági üzemanyag lekapcsolás kapcsoló, indításgátló vezérlőegység vevő, kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) vezérlőegység (VA)
12 | 10 A | GRN | Elektromosros ablakemelő vezérlőegység (az elektromos ablakemelő főkapcsolóba építve), hátsó ablaktörlő motor
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Elektromos ablakemelő-relé
13 | 10 A | PNK | Kiegészítő utasvédelmi egység (VB)
14 | 15 A | WHT/BLK | Forgattyústengely helyzet érzékelő, felső holtpont érzékelő, motorvezérlő modul (ECM), befecskendezők, alapjárati levegőmennyiség szabályozó szelep, programozott üzemanyag befecskendezés 1. sz. főrelé, programozott üzemanyag befecskendezés 2. sz. főrelé
15 | 20 A | YEL/RED | Bal hátsó elektromos ablakemelő motor (az elektromos ablakemelő kapcsolón keresztül)
16 | 20 A | YEL/BLU | Jobb hátsó elektromos ablakemelő motor (az elektromos ablakemelő kapcsolón keresztül)
17 | 20 A | GRN/BLK | Elülső utasoldali elektromos ablakemelő motor (az elektromos ablakemelő kapcsolón keresztül)
18 | 10 A | WHT/GRN | Hátsó ködlámpa vezérlőegység (elülső ködlámpával)
19 | 20 A | BLU/RED | Motoros tükör páramentesítő (a motoros tükör páramentesítő-relén keresztül), napfénytető-motor
20 | ——— | ——— | Nincs használatban
21 | 20 A | BLU/BLK | Első ködfényszóró
22 | ——— | ——— | Nincs használatban
23 | ——— | ——— | Nincs használatban
24 | 15 A | BLK/WHT | Gyújtótekercs (elülső)
25 | 7,5 A | YEL | VSA modulátor vezérlő egység (Gyújtás 1)
26 | 7,5 A | YEL/RED | Audio egység (navigáció nélkül), AVN egység (navigációval), Navigációs egység
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Választható csatlakozó
27 | 15 A | YEL/GRN | Szivargyújtó
28 | 20 A | WHT | Ajtózár működtető elem, csomagtér ajtózár működtető elem
29 | 20 A | GRN/WHT | Vezetőoldali elektromos ablakemelő motor (az elektromos ablakemelő főkapcsolón keresztül)