## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 92

DTC 92: | F-CAN rendszer

MEGJEGYZÉS: Ezen hibakeresés lefolytatása előtt először keresse meg a PGM-FI rendszer hibájáz.

1. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

2. | Indítsa be a motort legalább 5 másodpercig, majd állítsa le a motort.

3. | Ellenőrizze a DTC-t. Megjelenik a DTC 92? IGEN - Végezze el a DTC U0122 hibakeresést a PGM-FI rendszerhez.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n