## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó sebességérzékelőjének cseréje

1. | Szerelje ki a légszűrőházat és a szívó csatornát.

2. | Csatlakoztassa le a CVT fordulatszámérzékelő csatlakozóját.

3. | Szerelje ki a CVT fordulatszám-érzékelőt

4. | Szerelje be az új CVT fordulatszám-érzékelőt (A) az új O gyűrűvel (B). Az érzékelő beszerelésekor ne engedje meg, hogy por vagy más idegen anyag jusson be a sebességváltóba.

5. | Ellenőrizze a csatlakozót, hogy nem korrodált, szennyezett vagy olajos-e, majd csatlakoztassa biztosan a csatlakozót.

6. | Szerelje be a légszűrőházat és a szívó csatornát.