## Kiegészítő utasvédelmi rendszer (Automata biztonsági öv) csatlakozók

Csatlakozó száma *1 | Kábelköteg és csatlakozó | Érintkező | Megjegyzés*2 | Hiv. szám
--- | --- | --- | --- | ---
Érintkező csap | Érintkező hüvely
U1o | Műszerfal vezetékköteg 28-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (2) | 1
U2o | Padló vezetékköteg 28-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (2) | 2
I | Műszerfal vezetékköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 3
D | Műszerfal-kábelköteg 21-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 4
D1 | D1o | Vezetőoldali légzsák 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(2) | 8
D1i | Kábeldob 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 7
D2 | D2o | Kábeldob 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 6
D2i | Műszerfal vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 5
P1 | P1o | Elülső utasoldali légzsák 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2) | 8
P1i | Műszerfal vezetékköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 7
TL1 | TL1o | Bal oldali biztonsági öv feszítő 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2) | 8
TL1i | Padló kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 7
TR1 | TR1o | Jobb oldali biztonsági öv feszítő 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2) | 8
TR1i | Padló kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 7
TBL1 | TBL1o | Baloldali biztonsági öv külső feszítő 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2)(3) | 10
TBL1i | Padló kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 11
TBR1 | TBR1o | Jobboldali biztonsági öv külső feszítő 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2)(3) | 10
TBR1i | Padló kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 11
SD | SDo | Vezetőoldali oldalsó légzsák 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2)(3) | 9
SDi | Padló kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 10
SP | SPo | Elülső utasoldali oldalsó légzsák 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2)(3) | 9
SPi | Padló kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 10
FS | FSL1i | Elülső ütközés érzékelő mellék vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 11
FSR1i | Motortér kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 11
FS2 | FS2o | Elülső ütközés érzékelő mellék vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 6
FS2i | Műszerfal vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 5
FS3 | FS3o | Motortér kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 6
FS3i | Műszerfal vezetékköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 5
ID | IDi | Padló kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 11
IP | IPi | Padló kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 11
C1 | Műszerfal vezetékköteg 30-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 12
C2 | Műszerfal vezetékköteg 20-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 13

*1: | A csatlakozó számok ebben a fejezetben eredetiek, amelyek különböznek a többi fejezettől.
*2: | Megjegyzés
| (1): Rugós reteszelésű csatlakozó(2): Beépített rövidzár érintkezős csatlakozóval (3): Vízmentes csatlakozó