## Kiegészítő utasvédelmi rendszer (Automata biztonsági öv) tüneti hibakeresési útmutató

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa nem gyullad fel | Hibajelenség hibakeresés |
Az SRS ellenőrző lámpa égve marad, ha SCS menü módban van | Hibajelenség hibakeresés | Nem képes visszakeresni a diagnosztikai hibakódokat a Honda Diagnosztikai Rendszer segítségével. A szervíz adatközlő üzemmód (SCS) segítségével hívja be a kódokat .