## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó lendkerékház utolsó sebességfokozat-tengelycsapágyának cseréje

Szükséges célszerszámok
Állítható csapágylehúzó készlet ( 07JAC-PH80000)

Beverő tüske (dorni) ( 07749-0010000)
Csapágylehúzó, 62 x 68 mm ( 07746-0010500)

1. | Szerelje ki a kihajtótengely csapágyat a lendkerékházból a célszerszámmal.

2. | Szerelje be az új tűgörgős csapágyat a célszerszámok használatával.