## Vezérműtengely-főcsapágy cseréje

## Forgattyústengely-nyugvócsapágy hézag ellenőrzés

1. | A nyugvócsapágy - nyugvócsap hézag ellenőrzése érdekében szerelje ki a csapágyfedél hidat és a csapágyfeleket.

2. | Tisztítsa meg mindegyik forgattyústengely-nyugvócsapot és csapágyfelet egy tiszta törlőkendővel.

3. | Helyezzen egy deformációs hézagmérő szál csíkot mindegyik forgattyústengely-nyugvócsapon keresztül.

4. | Szerelje vissza a csapágyakat, a csapágyfedél bilincset, majd húzza meg a csavarokat 25 Nm (2,5 kgm) nyomatékkal °. MEGJEGYZÉS: Ne forgassa a forgattyús tengelyt az ellenőrzés során.

5. | Szerelje ki ismét a csapágyfedél bilincset és a csapágyakat, és mérje meg a deformációs hézagmérő szál legszélesebb részét.
Nyugvócsapágy - nyugvócsap kenési hézag:
Normál (új): | 0,018-0,036 mm-
Javítási határérték: | 0,050 mm

6. | Ha a deformációs hézagmérő szál túl széles vagy túl keskeny, szerelje ki a forgattyús tengelyt, és szerelje ki a csapágy felső felét. Szereljen be egy új, komplett csapágyat ugyanolyan színkóddal, és ellenőrizze újra a hézagot. Ne reszelje, hézagolja vagy hántolja a csapágyakat vagy a fedeleket a hézag beállítása érdekében.

7. | Ha a deformációs hézagmérő szál azt mutatja, hogy a hézag még mindig helytelen, kísérelje meg a következő nagyobb vagy kisebb csapággyal (a listában felette vagy alatta lévő színűvel), és ellenőrizze újra. Ha a megfelelő hézagot nem lehet elérni a megfelelő nagyobb vagy kisebb csapágyak használatával, akkor cserélje ki a forgattyús tengelyt és kezdje újra.

## Forgattyústengely-nyugvócsapágy kiválasztás

### Forgattyús tengely furatkód helye

1. | Betűket ütnek be a motorblokk végébe, amelyek megadják mind az öt forgattyústengely-nyugvócsap furat kódját. Írja fel a forgattyústengely-csapágyfurat kódokat. Ha szennyeződés vagy por lerakódása miatt a kódok nem olvashatók, ne dörzsölje őket drótkefével vagy hántolóval. Csak oldószerrel vagy tisztítószerrel tisztítsa.

### Forgattyústengely-nyugvócsap kód helye

2. | A forgattyústengely-nyugvócsap kódok a forgattyús tengelybe vannak beütve.

3. | A forgattyústengely-csapágyfurat kódok és a forgattyúcsap-kódok segítségével válassza ki a megfelelő cserecsapágyakat a következő táblázatból. MEGJEGYZÉS: A színkód a csapágy szélén található.