## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P2227

DTC P2227: | BARO érzékelő tartomány/teljesítmény probléma

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a BARO ÉRZÉKELŐT a HDS-el az ADATLISTÁBAN. Légköri nyomás értéke megjelenik? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

3. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

4. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

5. | Végezzen próbautat a következő feltételek mellett: Motorhűtőfolyadék hőmérséklet több, mint 70°C Sebességváltó a 2. fokozatban Gépjárműsebesség 0 km/h - 60 km/h között maximális gyorsulással

6. | Figyelje a P2227 hibakód fedélzeti diagnosztikai állapotát a DTC menüben a HDS műszerrel. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Ha PASSED (megfelelő), időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ha NOT COMPLETED (NEM TELJES), akkor folytassa a következő lépéssel: 4 és ellenőrizze újra.

7. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

8. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P2227 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n