## Szelep vizsgálata

1. | Szerelje ki a szelepeket.

2. | Mérje meg a szelepet ezeken a helyeken.
Szívószelep-méretek:
"A" normál (új): | 31,85-32,15 mm -
"B" normál (új): | 118,05-118,65 mm -
"C" normál (új): | 5,48-5,49 mm -
"C" javítási határérték: | 5,45 mm
Kipufogószelep-méretek:
"A" normál (új): | 27,85-28,15 mm -
"B" normál (új): | 117,76-118,36 mm -
"C" normál (új): | 5,45-5,46 mm -
"C" javítási határérték: | 5,42 mm