## Termosztát teszt

Cserélje ki a termosztátot, ha szobahőmérsékleten nyitva van.
Zárt termosztát ellenőrzése:

1. | Függessze fel a termosztátot (A) egy vízzel telt edényben. A hőmérő (B) ne érjen hozzá a forró edény aljához.

2. | Melegítse fel a vizet, és ellenőrizze a hőmérsékletet egy hőmérővel. Ellenőrizze azt a hőmérsékletet, amelynél a termosztát először kinyit, és amelynél teljesen kinyit.

3. | Mérje meg a termosztát emelési magasságát teljesen nyitott állapotban.
ALAPKIVITELŰ TERMOSZTÁT
Emelési magasság: | több, mint 8,0 mm
Nyitáskezdet: | 80-84°C-
Teljesen nyitva | 95 °C