## Első lökhárító kötésének cseréje

## Sport típus

MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy megkarcolja az első lökhárítót.
- Az alkatrészek feszítésekor használja a kézi eltávolító készletet, vagy valami ahhoz hasonló eszközt.

1. | Szerelje le az első lökhárítót.

2. | Szerelje ki a lökhárító kötését (A):
-1 | Szerelje ki a csavarokat (B) az első lökhárító hátsó részéből (C).
-2 | Távolítsa el az első lökhárító aljáról a rögzítőket (D).
-3 | A kampók (E) kinyitásával távolítsa el a lökhárító kötését.

3. | A visszaszerelést végezze a kiszerelés fordított sorrendjében. Rögzítse a kampókat a helyükre.