## Hátsó rendszámtartó-keret cseréje

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Szerelje ki a következőket: Hátsó ajtó alsó burkolat. Hátsó ablaktörlő motor.

2. | A hátsó ajtó belső oldaláról szerelje ki a hátsó rendszámtáblatartót (B) rögzítő csavarokat (A).

3. | A hátsó ajtó belső oldaláról oldja a rögzítőket (C, D), miközben tartja a hátsó rendszámtáblatartót.

4. | Szerelje ki a hátsó rendszámtáblatartót (A). Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a hátsó ajtót.

5. | Szerelje be a burkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Cseréljen ki minden sérült rögzítőt. Ne gyűrje fel fel a hátsó szélvédő gumi záróelem peremét (E). Ha szükséges a megfelelő csatlakozáshoz, helyezzen egy műanyaglapot a perem és a burkolat közé. Szerelje be úgy a burkolat felső szélét, hogy közben a műanyaglapot oldalra csúsztatja. Legyen óvatos, nehogy bevágja a peremet.