## Biztosíték és a hozzátartozó alkatrész mutató

Motortérben lévő biztosíték/relé doboz
Biztosíték szám | Amper | Vezetékszín | Védett alkatrész(ek) vagy áramkör(ök)
--- | --- | --- | ---
1 | 80 A | ——— | Akkumulátor, áramelosztó
2 | 40A | WHT/BLU | Elektromos szervokormány-vezérlő egység
3 | 50A | WHT | Gyújtáskapcsoló (BAT)
4 | 40A | WHT/RED | ABS modulátor vezérlő egység
5 | 40A | WHT/BLU | Ventilátormotor
6 | 40A | WHT | 3., 2., 4., 13., és 14. sz. biztosíték (a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban)
7 | 30A | BLU/RED | Elektomos állítású külső tükör fűtés, napfénytető motor
8 | 15A | WHT/RED | Audió egység, utastér világítás, diagnosztikai csatlakozó, műszercsoport, indításgátló vezérlő egység vevő,indításgátló kód, kulcs nélküli vevő egység, navigációs egység, olvasólámpák, hátsó lámpa
9 | 10 A | RED/BLK | Műszerfal világítás, elülső helyzejelző lámpák, műszer megvilágító lámpák, rendszámtábla világítás, hátsó lámpák
10 | 20 A | BLU/BLK | Hűtőventilátor-motor
11 | 30A | BLU/YEL | Klímaberendezés kompresszor tengelykapcsoló relé
BLU/RED | Hűtőventilátor-motor
12 | 20 A | RED | Jobb oldali fényszóró
13 | 20 A | RED/YEL | Fényszóró jelzőlámpa, bal fényszóró
14 | 10 A | WHT/BLK | Irányjelző/vészvillogó vezérlő áramkör (a műszercsoportba építve)
15 | 30A | WHT/GRN | ABS modulátor vezérlő egység
16 | 15A | WHT/GRN | ABS modulátor vezérlő egység, féklámpa, motorvezérlő modul/erőátvitali vezérlőmodul (ECM/PCM), választókar reteszelés áramkör (a műszercsoportba építve)
BLU/RED | Kürt
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Kürt relé

Műszerfal alatti biztosíték/relé doboz
Biztosíték szám | Amper | Vezetékszín | Védett alkatrész(ek) vagy áramkör(ök)
--- | --- | --- | ---
1 | ——— | ——— | Nincs használatban
2 | 20 A | GRN/WHT | Vezetőoldali ablakemelő motor
3 | 20 A | WHT | Ajtózár működtető elem, csomagtér ajtózár működtető elem
4 | 20 A | YEL/BLU | Jobb hátsó ablakemelő motor
5 | 10 A | YEL | Automatikus sebességváltó hátramenet relé, tolatólámpák, hátsó ködlámpa, irányjelző/vészvillogó áramkör (beépítve a műszercsoportba)
6 | ——— | ——— | Nincs használatban
7 | 15A | BLK/WHT | Gyújtótekercs (elülső)
8 | 15A | YEL/GRN | Szivargyújtó
9 | 15A | BLK/RED | Gyújtótekercs (hátsó), elülső ülésfoglaltság érzékelő (OPDS) egység
10 | 20 A | GRN/BLK | Hátsó ablaktörlő, szakaszos vezérlés egység, hátsó ablakmosó motor, ablaktörlő motor, ablakmosó motor
11 | 15A | BLK/YEL | Motorvezérlő modul/erőátvitali vezérlőmodul (ECM/PCM), üzemanyag szivattyú, röpsúlyos kapcsoló, kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) vezérlő egység (VA)
12 | 20 A | BLK/ORN | Hátsó ablak páramentesítő
13 | 20 A | YEL/RED | Bal hátsó ablakemelő motor
14 | 20 A | GRN/BLK | Első utasoldali ablakemelő motor
15 | 10 A | PNK | Kiegészítő utasvédelmi egység (VB)
16 | 7,5A | YEL | Generátor, ABS modulátor vezérlő egység, elektromos szervokormány (EPS) vezérlőegység, elektromos terhelés érzékelő (ELD) egység, üzemanyag gőz elszívó (EVAP) aktívszén tartály szellőzető szelep, műszercsoport, fényszóró beállító, fényszóró beállító kapcsoló, indításgátló kód egység, kulcsnélküli vevő egység, elsődleges fűtött lambda szonda, napfénytető vezérlőegység (KU, KT, és KK modellek), előválasztókar reteszelés mágneskapcsoló (CVT), katalizátor utáni lambda szonda, gépjármű sebesség érzékelő (kézi sebességváltó)
17 | 7,5A |  | Audio egység (navigáció nélkül), kulcs reteszelés vezérlőáramkör (beépítve a műszercsoportba), kulcs reteszelés mágneskapcsoló, navigációs egység
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Választható csatlakozó
18 | ——— | ——— | Nincs használatban
19 | ——— | ——— | Nincs használatban
20 | 15A |  | Forgattyús tengely helyzet (CKP) érzékelő, felső holtpont (TDC) érzékelő, motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul (ECM/PCM), befecskendezők, alapjárati levegőmennyiség szabályozó (IAC) szelep, programozott üzemanyag befecskendezés (PGM-FI) 1. főrelé, programozott üzemanyag befecskendezés (PGM-FI) 2. főrelé
21 | 10 A |  | Elektromos ablakemelő vezérlő egység, hátsó ablaktörlő motor
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Elektromos ablakemelő-relé
22 | 7,5A | BLK/YEL | Klímaberendezés kompresszor tengelykapcsoló, klímaberendezés kapcsoló, ventilátor motor relé, kondenzátor ventilátor relé, fűtés vezérlőpanel, elektomos állítású külső tükör működtető elem, elektomos állítású külső tükör fűtés relé, vízhűtő ventilátor relé
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Választható csatlakozó
23 | ——— | ——— | Nincs használatban