## Fényszóró cseréje

1. | Szerelje le az első lökhárítót.

2. | Kösse le a csatlakozókat (A) a fényszóróról (B).
Fényszóró: 60/55 W Elülső helyzetjelző lámpa: 5 W Elülső irányjelző: 21 W

3. | Szerelje ki a három darab rögzítő csavart, valamint a csavart a fényszóróból.

4. | Szerelje ki a csavart és a felső saroktartót (C).

5. | Szerelje be a kiszereléshez képest fordított sorrendben.

6. | A csere után állítsa be a fényszórót a helyi követelményeknek megfelelően.