## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 61

DTC 61: | IG1 alacsony feszültség

1. | Ellenőrizze az akkumulátort. A biztosíték rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki az akkumulátort, és ellenőrizze újra.n

2. | Ellenőrizze a töltőrendszert. A töltőrendszer rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Javítsa meg a töltőrendszert és ellenőrizze újra.n

3. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

4. | Vigye próbaútra a gépjárművet 15 km/h-val vagy gyorsabban.

5. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. Az ABS-ellenőrző lámpa kigyullad, és a DTC 61 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n