## Belső kárpit eltávolítása / beszerelése - csomagtartó padlója és oldala

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Az alkatrészek feszítésekor használja a kézi eltávolító készletet, vagy valami ahhoz hasonló eszközt.
- Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa vagy ne karcolja meg a burkolatot és a burkolati elemeket.

Szerelje ki a burkolatot az ábrán látható módon.
Szerelje be a burkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre:

- Cseréljen ki minden sérült rögzítőt.
- Nyomja be a rögzítőket biztosan a helyükre.
- A hátsó oldalburkolat beszerelésekor győződjön meg róla, hogy nincs-e becsípődés az övben.
- A rögzítőcsavar beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a biztonsági övek nincsenek megcsavarodva vagy összecsomózódva.