## Kesztyűtartó-fedél eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a műszerfalat, és a kapcsolódó alkatrészeket.
- Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Csukja be a kesztyűtartó fedelét (A), majd szerelje ki a csavarokat.

2. | Szerelje ki a kesztyűtartó fedelét (A).

3. | Szerelje vissza a fedelet a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Győződjön meg róla, hogy a kesztyűtartó ütközőgumik (B) egyike sem sérült-e meg vagy fordult-e el. Ha szükséges, cserélje ki.